|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جزئیات صورت وضعیت فیوژن وOTDR | | | | | |
| **شرح OTDR** | **تعداد** | **مقصد** | **مبدا** | **تاریخ** | **ردیف** |
| کابل FAT26که در HHC10 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT26 | HHC10 | 29/01/1404 | 1 |
| کابل FAT27که در HHC10 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT27 | HHC10 | 29/01/1404 | 2 |
| کابلFAT28که در HHC10 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT28 | HHC10 | 29/01/1404 | 3 |
| کابلFAT47که در HHC10 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT47 | HHC10 | 29/01/1404 | 4 |
| کابلFAT49که در HHC10 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT49 | HHC10 | 29/01/1404 | 5 |
| ازمبدا OAC3تا FAT26تست یک سره دارد | 2 | OAC3 | FAT26 | 29/01/1404 | 6 |
| ازمبدا OAC3تا FAT27تست یک سره دارد | 2 | OAC3 | FAT27 | 29/01/1404 | 7 |
| ازمبدا OAC3تا FAT28تست یک سره دارد | 2 | OAC3 | FAT28 | 29/01/1404 | 8 |
| ازمبدا OAC3تا FAT47تست یک سره دارد | 2 | OAC3 | FAT47 | 29/01/1404 | 9 |
| ازمبدا OAC3تا FAT49تست یک سره دارد | 2 | OAC3 | FAT49 | 29/01/1404 | 10 |
| از مبدا FAT50که در HHC10کاملاسربه سرفیوژن شده ،در OAC3تست یکسره دارد | 12 | FAT50 | HHC10 | 29/01/1404 | 11 |
| ازمبدا OAC3تا FAT50تست یک سره دارد | 2 | OAC3 | FAT50 | 04/02/1404 | 12 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT26 | OAC3 | 21/01/1404 | 13 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT27 | OAC3 | 21/01/1404 | 14 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT28 | OAC3 | 21/01/1404 | 15 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT47 | OAC3 | 21/01/1404 | 16 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT49 | OAC3 | 21/01/1404 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جزئیات صورت وضعیت فیوژن وOTDR | | | | | |
| **شرح OTDR** | **تعداد** | **مقصد** | **مبدا** | **تاریخ** | **ردیف** |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT50 | OAC3 | 22/01/1404 | 18 |
| کابلFAT46که در HHC12 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT46 | HHC12 | 19/01/1404 | 19 |
| کابلFAT48که در HHC12 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT48 | HHC12 | 19/01/1404 | 20 |
| کابلFAT65که در HHC12 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT65 | HHC12 | 19/01/1404 | 21 |
| کابلFAT66که در HHC12 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT66 | HHC12 | 19/01/1404 | 22 |
| کابلFAT67که در HHC12 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT67 | HHC12 | 19/01/1404 | 23 |
| کابلFAT68که در HHC12 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT68 | HHC12 | 19/01/1404 | 24 |
| از مبداOAC3 تا FAT46تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT46 | 04/02/1404 | 25 |
| از مبداOAC3 تا FAT48تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT48 | 04/02/1404 | 26 |
| از مبداOAC3 تا FAT65تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT65 | 04/02/1404 | 27 |
| از مبداOAC3 تا FAT66تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT66 | 04/02/1404 | 28 |
| از مبداOAC3 تا FAT67تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT67 | 04/02/1404 | 29 |
| از مبداOAC3 تا FAT68تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT68 | 04/02/1404 | 30 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT46 | OAC3 | 23/01/1404 | 31 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT48 | OAC3 | 23/01/1404 | 32 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT65 | OAC3 | 23/01/1404 | 33 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT66 | OAC3 | 23/01/1404 | 34 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جزئیات صورت وضعیت فیوژن وOTDR | | | | | |
| **شرح OTDR** | **تعداد** | **مقصد** | **مبدا** | **تاریخ** | **ردیف** |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT67 | OAC3 | 24/01/1404 | 35 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT68 | OAC3 | 24/01/1404 | 36 |
| کابلFAT87که در HHC13 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT87 | HHC13 | 25/01/1404 | 37 |
| کابلFAT88که در HHC13 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT88 | HHC13 | 25/01/1404 | 38 |
| کابلFAT89که در HHC13 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT89 | HHC13 | 25/01/1404 | 39 |
| کابلFAT91که در HHC13 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT91 | HHC13 | 25/01/1404 | 40 |
| کابلFAT116که در HHC13 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT116 | HHC13 | 25/01/1404 | 41 |
| از مبداOAC3 تا FAT87تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT87 | 05/02/1404 | 42 |
| از مبداOAC3 تا FAT88تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT88 | 05/02/1404 | 43 |
| از مبداOAC3 تا FAT89تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT89 | 05/02/1404 | 44 |
| از مبداOAC3 تا FAT91تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT91 | 05/02/1404 | 45 |
| از مبداOAC3 تا FAT116تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT116 | 05/02/1404 | 46 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT87 | OAC3 | 24/01/1404 | 47 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT88 | OAC3 | 24/01/1404 | 48 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT89 | OAC3 | 26/01/1404 | 49 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT91 | OAC3 | 26/01/1404 | 50 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT116 | OAC3 | 26/01/1404 | 51 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جزئیات صورت وضعیت فیوژن وOTDR | | | | | |
| **شرح OTDR** | **تعداد** | **مقصد** | **مبدا** | **تاریخ** | **ردیف** |
| کابلFAT22که در HHC14 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT22 | HHC14 | 19/01/1404 | 52 |
| کابلFAT23که در HHC14 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT23 | HHC14 | 19/01/1404 | 53 |
| کابلFAT24که در HHC14 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT24 | HHC14 | 19/01/1404 | 54 |
| کابلFAT25که در HHC14 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT25 | HHC14 | 19/01/1404 | 55 |
| کابلFAT45که در HHC14 کاملاسربه سرفیوژن شده است درOAC3 تست یکسره دارد | 12 | FAT45 | HHC14 | 19/01/1404 | 56 |
| از مبداOAC3 تا FAT22تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT22 | 04/02/1404 | 57 |
| از مبداOAC3 تا FAT23تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT23 | 31/01/1404 | 58 |
| از مبداOAC3 تا FAT24تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT24 | 31/01/1404 | 59 |
| از مبداOAC3 تا FAT25تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT25 | 31/04/1404 | 60 |
| از مبداOAC3 تا FAT45تست یکسره دارد | 2 | OAC3 | FAT45 | 31/01/1404 | 61 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT22 | OAC3 | 27/01/1404 | 62 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT23 | OAC3 | 27/01/1404 | 63 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT24 | OAC3 | 27/01/1404 | 64 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT25 | OAC3 | 27/01/1404 | 65 |
| تست OTDR دارد | 12 | FAT45 | OAC3 | 27/01/1404 | 66 |
|  | 572 |  | | جمع کل | |